百色高级中学校园监控设备采购项目清单

▲一、**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 200万室内半球/枪机摄像头 | 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 174 | 个 |  |
| 2 | 200万室外半球/枪机摄像头 | 海康威视红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 45 | 个 |  |
| 3 | 64路16盘位硬盘录像机NVR | 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持H.265、H.264编码的前端设备自适应接入 支持热成像相机的接入、存储、报警 支持最高1200万像素高清网络视频的预览、存储、回放 解码性能强劲，支持16路1080P解码 支持HDMI高清4K输出 +VGA高清1080P输出 支持16个SATA接口，最大支持满配12TB硬盘 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 支持最大16路多路同步回放 支持萤石云服务及本地萤石云解绑，可实现手机远程预览回放 支持萤石、ISUP5.0、GB28181-2016协议上平台，国标协议和ISUP或者国标协议和萤石可以同时开启； | 4 | 台 |  |
| 4 | 32路8盘位硬盘录像机NVR | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 1 | 台 |  |
| 5 | 4T监控专用硬盘 | 容量：4TB 格式化容量：4TB 外形尺寸：3.5 英寸 高级格式化 (AF)：是 RoHS 符合性：是 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s 转速 (RPM)：IntelliPower 不可恢复性读取错误（占读取位数）：小于1/〖10〗^14 工作状态温度（°C，底座铸件上）：0 到 65 非工作状态温度（°C，底座铸件上）：从-40 到 70 高度（英寸/毫米，最大值）：1.028/26.1 重量（磅/公斤，± 10%）：1.65/0.75 | 50 | 个 |  |
| 6 | PVC管及辅材 | 1、PVC材料；规格：DN20 含安装人工费用，施工标准、质量按国家相关标准执行。 | 219 | 个 |  |
| 7 | 监控立杆 | 3.5米高，定制配套，含预埋件 | 5 | 根 |  |
| 8 | 监控立杆混凝土基础 | 定制500\*500 | 5 | 处 |  |
| 9 | 超六类网线 | 该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 14000 | 米 |  |
| 10 | 室内半球/枪机摄像头人工费 | 定制 | 174 | 个 |  |
| 11 | 室外半球/枪机摄像头人工费 | 定制 | 45 | 个 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ▲二、**商务条款** | |
| 售后服务要求 | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 壹 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。  2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：  （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。  （2）不能正常使用的必须提供备用机。  （3）定期回访以及对设备维修。  （4）其余按厂家承诺。  3. 接到故障通知后4小时内到达现场维修。设备如果出现特殊情况在6小时内不能解决，供应商须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；  4. 质保期内免费维修、更换配件。质保期满后提供终身有偿维修、保养服务 |
| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起 15 日内 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 个工作日内交付使用。  2.交付地点：百色高级中学 |
| 验收要求 | 现场验收。现场拆封、安装、调试，验货时严格按照招标文件参数要求及竞标人竞标时承诺的参数进行验货，成交方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由成交方负责。 |
| 付款方式 | 签订合同后5个工作日内支付第一笔合同金额的50%，验收合格后付完剩余款项。 |