|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：  百色高级中学2024年食堂维修维护项目采购技术规格及报价表 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 食堂一楼洗泡菜间改造 | 1.泡菜池4台：1800mm\*1000mm\*（800+200）单星水池，304板材1.0足厚。  2.泡菜池6台：1300mm\*1000mm\*（800+200）单星水池，304板材足厚1.0。  3、拆除混砖结构泡菜池4个：1800mm\*1000mm\*1200mm | 台 |  |  |  |
| 2 | 更换食堂一楼木门 | 1.钢制消防地弹双开门2扇：1580mm\*2120mm  2.钢制消防单开门8扇：1060mm\*2120mm  （产品参数：镀锌板门框1.2厚，镀锌板门板0.8厚，消防强制认证、产品身份识别认证、消防3C认证、国标品质） | 扇 |  |  |  |
| 3 | 食堂一楼员工进出通到及员工更衣室、卫生间装修 | 1.员工进出玻璃门：4.1\*3.15=12.92平方米。（产品参数：磨砂钢化玻璃隔断，包框，玻璃门厚度12cm,正中间地弹双开门1580mm\*2120mm）  2.进出操作间玻璃门：1.77\*3.15=5.49平方米。（产品参数：磨砂钢化玻璃隔断，包框，玻璃门厚度12cm,单开门1060mm\*2120mm）  3.男更衣室洗漱间吊顶：9.46平方米。  4.男女卫生间吊顶：40.65平方米。  5.冲凉房吊顶：4.17平方米。（吊顶统一参数：纯白，抗油污工艺，平面款式，纯铝基材，规格：300\*300mm,厚度0.55mm，单片重量0.15kg,特性：阻燃、隔音、防火、防潮）  6.吊顶平板灯6盏：20W，300\*300mm  7.吊顶排气扇6个：功率：40W，300\*300mm，10cm排气孔  8.员工人行通道闸门禁系统：摆闸双通道（参数：搭配平板人脸识别、考勤系统）  9.员工更衣柜:四门更衣柜8个（产品参数：高1800\*宽900\*深420mm，材质：钢制冷轧钢板）  10.墙面刮白：688平方米。（技术要求：清理铲除发霉、开裂、掉皮的旧墙面，腻子找平，涂墙面漆，确保刮涂均匀、墙面平整、颜色一致） | 项 |  |  |  |
| 4 | 食堂一楼后门通道吊顶 | 1.后门通道吊顶：235.28平方米  （吊顶统一参数：抗油污工艺，平面款式，纯铝基材，规格：600\*600mm,厚度0.7mm，单片重量1.1kg,特性：阻燃、隔音、防火、防潮）  2.吊顶平板灯15盏：48W，600\*600mm | 项 |  |  |  |
| 5 | 食堂一楼操作间吊顶 | 1.食堂一楼操作间吊顶：347.52平方米  （吊顶统一参数：抗油污工艺，平面款式，纯铝基材，规格：600\*600mm,厚度0.7mm，单片重量1.1kg,特性：阻燃、隔音、防火、防潮）  2.吊顶平板灯40盏：48W，600\*600mm  3.洗碗、消毒间吊顶：41.6平方米 | 项 |  |  |  |
| 6 | 食堂三楼教职工餐厅、卫生间吊顶 | 1. 三楼教职工卫生间吊顶：33.3平方米。   （卫生间吊顶统一参数：纯白，抗油污工艺，平面款式，纯铝基材，规格：300\*300mm,厚度0.55mm，单片重量0.15kg,特性：阻燃、隔音、防火、防潮）   1. 卫生间吊顶平板灯4盏：20W，300\*300mm   3.吊顶排气扇2个：功率：40W，300\*300mm，10cm排气孔  4.2号员工餐厅吊顶：35.25平方米。  5.过道吊顶：79.78平方米。  （吊顶统一参数：抗油污工艺，平面款式，纯铝基材，规格：600\*600mm,厚度0.7mm，单片重量1.1kg,特性：阻燃、隔音、防火、防潮）   1. 餐厅、过道吊顶平板灯10盏：48W，600\*600mm 2. 餐厅排气扇1个：   功率：160W，600\*600mm  8.餐厅、走廊、厕所刮白：364平方米。（技术要求：清理铲除发霉、开裂、掉皮的旧墙面，腻子找平，涂墙面漆，确保刮涂均匀、墙面平整、颜色一致） | 项 |  |  |  |
| 总价 | | |  | |  | |