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	2026年化学药品仪器采购清单

	序号
	名称
	规格、参数
	数量
	单位
	备注

	1
	新型仪器（定制）
	三角锥形+两球型连接，（钠与水反应）
	2
	套
	

	2
	新型仪器（定制）
	三角锥形+直行管连接，（钠与水反应）
	1
	套
	

	3
	新型仪器（定制）
	三角锥形+直行带球连接（氨气与水反应），
	2
	套
	

	4
	连接器
	三孔，直型
	1
	套
	

	5
	大口瓶
	2500ML；2个/盒
	1
	盒
	

	6
	广口瓶
	1000ML；6个/1盒
	2
	盒
	

	7
	医用纱布
	500g/包；84cm*9.5m
	10
	包
	

	8
	医用脱脂棉
	500g/袋；通用型
	10
	袋
	

	9
	塑料烧杯
	500mL
	30
	个
	

	10
	玻璃烧杯（低型）
	3000ML
	4
	个
	

	11
	玻璃烧杯（低型）
	1000ML
	12
	个
	

	12
	玻璃烧杯（低型）
	250ML
	60
	个
	

	13
	玻璃烧杯（低型）
	50ML
	100
	个
	

	14
	双头鳄鱼夹导线-铜40cm
	两头鳄鱼夹，端头纯铜制，直径2mm，长度40cm，红、黑各100根；20根/把
	10
	把
	

	15
	双头鳄鱼夹导线-铜55cm
	演示用大号/双头鳄鱼夹导线-铜；10根/把（共80根，红黑各40根）
	8
	把
	

	16
	教师演示电流表
	型号：J0402，两用，电压电流，直流交流
	10
	台
	

	17
	灵敏电流计
	存真0409
	60
	台
	

	18
	试管
	蘑菇牌250*150；10支/包
	50
	包
	

	19
	试管
	蘑菇牌15*150；10支/包
	100
	包
	

	20
	陶土网(厚)
	12.5*12.5cm封边，陶土直径90mm，10片/袋
	150
	片
	

	21
	镊子（尖嘴）
	14cm，55mm，8mm，净重15g；高精度-精密ST-11不锈钢
	60
	把
	

	22
	放大镜
	直径10cm，30倍橙色
	30
	个
	

	23
	酒精灯
	150mL；10个/盒
	6
	盒
	

	24
	三脚架
	上圆圈直径8.5cm，下三角宽13.5cm，高13cm
	60
	个
	

	25
	硫酸铝
	AR500g
	2
	瓶
	

	26
	1-丙醇（正丙醇）
	AR500ml
	3
	瓶
	

	27
	2-丙醇（异丙醇）
	AR500ml
	3
	瓶
	

	28
	氢氧化钠（颗粒）
	AR500g
	8
	瓶
	

	29
	二氧化硅（石英砂）（细颗粒）
	AR500g
	2
	瓶
	

	30
	活性炭（颗粒）
	1000g/袋，颗粒4-6mm
	3
	袋
	

	31
	五水硫酸铜
	AR500g
	5
	瓶
	

	32
	碳酸氢钠(小苏打）
	AR500g
	5
	瓶
	

	33
	紫甘蓝（提取物）
	10：1,1000g
	1
	瓶
	

	34
	1%石蕊溶液
	500ml
	5
	瓶
	

	35
	甲基橙
	IND25g
	4
	瓶
	

	36
	乙酸钙，一水（醋酸钙）
	AR500g
	3
	瓶
	

	37
	大豆油
	约10斤，塑料桶
	1
	桶
	

	38
	附件
	有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料
	3
	套
	公共模块，核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来。

	39
	滴定实验装置
	；由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。
	2
	套
	人教版必修一P16，课标P16、P33《离子反应》、人教版必修一P20,课标P16《氧化还原反应》人教版必修二P16，课标P16、P34《酸碱滴定》

	40
	相对压强传感器
	测量范围：20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能
	1
	只
	人教版必修二P13，课标P16《氨气的喷泉实验》、人教版必修二P43课标P19、P31《探究影响过氧化氢分解反应速率的因素》

	41
	pH传感器
	测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔
▲可通过辅助软件校准（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告用于佐证。）
	1
	只
	人教版必修一P37,课标P16《碳酸钠和碳酸氢钠与酸反应的差异》、人教版必修一P45,课标P16《验证次氯酸光照分解产物的数字化实验》人教版必修二P16，课标P16、P34《酸碱滴定》人教版必修二P80《探究乙酸乙酯水解反应的实质》

	42
	电导率传感器
	测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔
	1
	只
	人教版必修一P16，课标P16、P33《离子反应》、人教版必修二P65,课标P49《探究苯酚与饱和溴水反应的类型》

	43
	浊度传感器
	测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，，与无线传输模块自由组合，支持热插拔
	1
	只
	《水质检测》、《大气环境监测和水环境监测》、《浓度对化学反应速率的影响》

	44
	氧气传感器
	测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮
	1
	只
	人教版必修一P32,课标P16《常温下钠在空气中的反应》、人教版必修一P35，课标P16《探究过氧化钠与二氧化碳的反应》人教版必修一P45,课标P16《验证次氯酸光照分解产物的数字化实验》

	45
	氯气传感器
	测量范围：0~20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
	1
	套
	《测量氯气含量》、《点解饱和食盐水》

	46
	氨气传感器
	测量范围：0~100ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氨气含量；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
	1
	套
	《测量气体中氨气含量》

	47
	硝酸根传感器
	测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中硝酸根浓度。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
	1
	套
	《测量溶液中硝酸根离子的浓度》

	48
	中和滴定实验装置
	由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。
	1
	套
	人教版必修一P16，课标P16、P33《离子反应》、人教版必修一P20,课标P16《氧化还原反应》人教版必修二P16，课标P16、P34《酸碱滴定》

	49
	温度传感器
	测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式
	1
	只
	人教版必修一P37，课标P16《碳酸钠与碳酸氢钠溶解的热现象》、人教版必修二P32,课标P19《盐酸与镁反应的热效应》人教版必修二P57,课标P19《硫代硫酸钠与硫酸反应速率的影响因素》

	50
	多量程电流传感器
	测量范围：-2A~+2A；分度：0.01，测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA
测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA
▲通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告用于佐证。）
▲连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告用于佐证。）
可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零
	1
	只
	人教版必修二P37,课标P19《简易电池的设计与制作》

	51
	中和热实验器
	由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。
	1
	套
	中和热实验

	2026年物理仪器采购清单

	序号
	名称
	规格、参数
	数量
	单位
	备注

	1
	力传感器A
	1.规格尺寸（mm）：100×51×24mm。
2.类别：电阻式。
3.功能参数：
（1）测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；准确度：0.1N；最大采样率：5KHz。
（2）结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
▲（5）自带硬件调零按钮实现数据硬件调零功能。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告用于佐证。）
（6）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	3
	只
	一、必修1：探究弹性形变与弹力的关系 ；胡克定律 ；摩擦力 ；探究滑动摩擦力的影响因素 ；力的合成与分解
探究加速度与力、质量的关系 ；牛顿第二定律 ；牛顿第三定律 ；超重与失重
二、必修2：研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系
三、选修3-5：研究变力作用下的动量定理

	2
	光电门传感器
	1.规格尺寸（mm）：80×80×20mm。
2.类别：光电管和发光管。
3.功能参数：
（1）分度：2μS；准确度：20uS；最大采样率：20KHz。
（2）结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距为50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；牛顿第二定律
二、必修2：研究向心力与质量、角速度、线速度和半径之间的关系 ；探究功与物体速度变化的关系 ；动能与动能定理 ；验证机械能守恒定律
三、选修3-2：1法拉第电磁感应实验（动生）
四、选修3-4：影响单摆振动周期的因素 ；用单摆测定重力加速度
五、选修3-5：研究变力作用下的动量定理 ；研究弹性碰撞、非弹性碰撞

	3
	多量程电压传感器
	1.规格尺寸（mm）：80×41×24mm。
2.类别：分压式。
3.功能参数：
（1）测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V 
测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V
测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；准确度：±2.0V档：0.01V；±20V档：0.04V；±200mV档：1.5mV；最大采样率：5KHz。
（2）结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。
▲（3）接口具有方向性和自锁功能。
▲（4）通过量程切换按钮切换量程，通过硬件调零按钮实现数据调零功能。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告用于佐证。）
（5）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（6）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系  ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 ；测定电池的电动势和内阻 1门电路演示、；研究路端电压
二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示 ；描绘交流电压随时间变化的图像 ；测量交流电的峰值、周期和频率 ；电感和电容对交变电流的影响 ；探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系 ；观察光敏电阻的特性 20、观察热敏电阻的特性 2观察霍尔元件电压随时间变化 2；探究电磁感应的产生条件 2；楞次定律实验 2；法拉第电磁感应实验（感生和动生）
三、选修3-4：25 捕捉电磁波 2；电磁振荡 2；电磁波的发射与接收

	4
	分体式位移传感器
	1.规格尺寸（mm）：发射：76×48×25mm  接收：84×48×25mm。
2.类别：分体式。
3.功能参数：
（1）测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm；准确度：0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；最大采样率：50Hz。
（2）结构：由发射器与接收器构成，发射器由一节7号电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，外壳边缘放置弹簧圈厚0.5mm，内径3.5mm，方便实验时连接挂钩进行牵引，完成各种移动类别的实验。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	套
	一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；探究弹性形变与弹力的关系 ；牛顿第二定律
二、必修2：探究弹性势能的表达式 ；探究功与物体速度变化的关系 
三、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布
四、选修3-4：1描绘弹簧阵子的振动图像 ；阻尼振动 ；受迫振动 ；观察共振现象

	5
	多量程电流传感器
	1.规格尺寸（mm）：80×41×24mm。
2.类别：磁电式。
3.功能参数：
（1）测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A
测量范围：-300mA~+300mA；分度：0.1mA
测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.01 mA；准确度：±3A档：0.03A；±300mA档：2mA；±30mA档：1mA；最大采样率：5KHz；
（2）结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	一、选修3-1：研究平行板电容器定义式 ；研究影响平行板电容器电容大小的因素 ；观察电容的充放电过程 ；测量电压与电流 ；研究欧姆定律 ；研究串、并联电路的规律 ；探究导体电阻与其影响因素的定量关系 ；探究导体电阻与材料的关系 ；测绘小灯泡的伏安特性曲线 ；测定电池的电动势和内阻 1门电路演示
二、选修3-2：霍尔效应 ；互感和自感演示；观察光敏电阻的特性 ；观察热敏电阻的特性 ；观察霍尔元件电压随时间变化
三、选修3-1：研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系

	6
	微电流传感器
	1.规格尺寸（mm）：80×41×24mm。
2.类别：磁电式。
3.功能参数：
（1）测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA；准确度：0.03μA；最大采样率：5KHz；
（2）结构：与传感器连接处，使用线长50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度10cm的红黑鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便各种实验。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	选修3-2：探究电磁感应的产生条件 ；楞次定律实验
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	微力传感器
	1.规格尺寸（mm）：100×51×24mm。
2.类别：电阻式。
3.功能参数：
（1）测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；准确度：0.04N；最大采样率：5KHz。
（2）结构：手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	选修3-1：研究安培力与导线长度、电流大小和磁场与导线的夹角之间的关系
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	一体式位移传感器
	1.规格尺寸（mm）：90×86×30mm。
2.类别：一体式。
3.功能参数：
（1）测量范围：0.15m~6m，分度：1mm；准确度：0.02m（0.15m~2m）；0.06m（2.01m~6m）；最大采样率：15Hz。
（2）结构：一体式位移为六边形钻石风格，两个螺母分别位于外壳底面和侧面，多种固定方式，增加使用的灵活性。发射角度15°，可最小小检测的物体面，根据距离确定。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；瞬时速度的测定 ；探究小车速度随时间变化的规律 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动 ；探究弹性形变与弹力的关系 ；牛顿第二定律
二、必修2：探究弹性势能的表达式 ；探究功与物体速度变化的关系 
三、选修3-1：测量通电螺线管内部的磁场分布
四、选修3-4：1描绘弹簧阵子的振动图像 ；阻尼振动 ；受迫振动 ；观察共振现象
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	加速度传感器
	1.规格尺寸（mm）：80×41×24mm。
2.类别：机械电容式。
3.功能参数：
（1）测量范围-50m/s2~+50m/s2；准确度：0.1m/s2（X轴、Z轴）；0.3m/s2（Y轴）；最大采样率：1KHz。
（2）结构：传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	2
	只
	一、必修1：测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间 ；测量匀变速直线运动的位移、时间、速度和加速度 ；自由落体运动  ；超重与失重

	10
	旋转运动传感器
	1.规格尺寸（mm）：108×46×73（不含轴长）108×46×97mm。
2.类别：发光管。
3.功能参数：
（1）30转/秒，分度0.2°；准确度：<1%；最大采样率：5KHz。
（2）结构：铝制旋转滑轮，半径27mm；不锈钢旋转轴承长度94mm，直径M5mm。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	一、必修1：探究弹性形变与弹力的关系 
二、必修2：探究弹性势能的表达式 

	11
	压强传感器
	1.规格尺寸（mm）：80×41×24mm。
2.类别：压阻式。
3.功能参数：
（1）测量范围：0  ~700 kPa；分度：0.1 kPa；准确度：1kPa；最大采样率：5KHz。
（2）结构：塑料软管内径φ4、外径φ6，长55mm。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	只
	选修3-3：探究气体等容变化规律—查理定律
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	高灵敏度线圈
	1.规格尺寸（mm）：310×220×40 。
2.功能参数：
（1）采用无源工作方式，采用塑壳封装以及方便手持使用的手柄结构。
（2）与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，可定性测量不同电器的电磁辐射强度。
	1
	套
	切割地磁场产生的感生电流；测量不同电器的电磁辐射强度
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	静电计
	1.规格尺寸（mm）：215×135×70mm。
2.类别：电容式。
3.功能参数：
（1）测量范围：-100nC~+100 nC；分度：1 nC；最大采样率：5KHz。
（2）结构：结构：镀铬铁球，直径12mm,内置锂电池，容量1200mAh,配有锂电池万能充标准电压3.7V，DC和USB输出。自带不小于5寸液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
（4）模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
（5）可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。
	1
	套
	填补传统实验空白，除可定量测量静电量大小和极性外，还可用于研究平行板电容器的相关规律。
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	数据采集器
	1.规格尺寸（mm）：71×107×23 。
2.功能参数：
（1）连接传感器与计算机，采用USB协议与电脑通讯；通过USB接口供电，无需外接电源。
（2）模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可根据实验教学需要，方便有线、无线工作模式切换。
（3）输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能。
▲（4）有线状态下，单通道数据最大采样率 20KHZ，可同时连接 10 个声波 /声级传感器测量。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告用于佐证。）
▲（5）支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现不少于12套数据采集器连接电脑使用，自适应操作系统。（需提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告用于佐证。）
	1
	台
	核心设备，所有传感器采集的信号需要通过数据采集器进行数据处理后再输入电脑，通过软件显示出来

	15
	附件
	1.规格尺寸（mm）：转接器尺寸：20×20×40 。
2.功能参数：
（1）含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料。
（2）规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650 。
	1
	套
	含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等
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	金属钩码
	50g,10个一盒
	30
	盒
	

	17
	演示原副线圈
	主题材料：金属、塑料
	30
	个
	

	18
	方型线圈
	200匝
	30
	个
	

	19
	电阻定律实验器
	塑料结构
	20
	块
	

	20
	电火花计时器
	单频
	30
	个
	

	21
	台秤
	10kg、指针式
	2
	个
	

	22
	砝码专用镊子
	金属材质
	60
	把
	

	23
	手摇交直流发电机皮带
	皮质，总长18cm
	20
	根
	

	24
	单摆实验装置器材套装
	一球带支架
	35
	套
	

	25
	左右手定则演示器
	金属底座
	10
	套
	

	26
	电容器实验板
	单体长度20cm，宽度15cm
	8
	套
	

	27
	大体积电容
	CD60 400uF 50x100
	8
	个
	

	28
	小体积电容
	CD60 250uF 34x80
	8
	个
	

	29
	充放电实验电容器
	带底座3300uF
	10
	个
	

	30
	电磁驱动阻尼实验器
	圆筒式
	6
	套
	

	31
	楞次定律演示器
	开口、闭口铝环加铁氧体磁铁
	6
	套
	

	32
	锌板光电效应实验器
	锌板，具有粒子性
	2
	套
	

	33
	闪光测速仪
	DT316N充电式高亮版
	1
	套
	

	34
	折叠手推车
	可折叠，承重1000斤
	1
	辆
	

	35
	光电管
	GD-28
	1
	个
	

	36
	数显直流电流表
	CR541-25.6mA
	1
	个
	

	2026年生物药品仪器采购清单

	序号
	名称
	规格、参数
	数量
	单位
	备注

	1
	定性滤纸
	中速 60*60cm(100张/包)
	10
	包
	

	2
	纸巾
	100抽/包
	40
	包
	

	3
	75%酒精消毒湿巾
	80抽/包
	30
	包
	

	4
	刻度试管
	15mL 长度150mm*直径16mm
	100
	支
	

	5
	A4文件夹
	红色、横版306mm*217mm
	10
	个
	

	6
	白色滴瓶
	60mL 滴帽需安装好
	300
	个
	

	7
	胶头滴管
	 白色 30mL（滴帽需安装好）长度：8cm
	300
	支
	

	8
	刀片
	单面刀片（5片/盒）
	100
	盒
	

	9
	PH检测试纸
	80张/本
	20
	本
	

	11
	不锈钢剪刀
	尖直 长14 cm
	45
	把
	

	12
	A3白色硬纸板
	297*420mm 厚2.5mm
	300
	张
	

	13
	硬纸板
	40*40cm
	300
	片
	

	14
	植物标本夹
	小号30*40cm
	15
	个
	

	15
	腐乳发酵菌
	5g/袋
	100
	袋
	

	16
	筷子
	绿色膜加长加粗
	500
	双
	

	17
	围裙
	插手背带TPU（有兜）黑色
	2
	张
	

	总价：
	88923.00




                      
