附：

百色高级中学学生食堂排油烟设施清洗服务项目采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **施工要求** | **米/个** | **单价** | **合计** |
| **1** | 一楼炒菜区油烟机罩深度清洗 | 做好安全防护，用铲刀将内部油垢铲除，用专用清洗剂喷涂，钢丝球刷干净，再用高压枪冲洗，抹布擦干 | **25米** | **元** | **元** |
| **2** | 一楼蒸炉区油烟机罩深度清洗 | 做好安全防护，用铲刀将内部油垢铲除，用专用清洗剂喷涂，钢丝球刷干净，再用高压枪冲洗，抹布擦干 | **9米** | **元** | **元** |
| **3** | 二楼炒菜区油烟机罩深度清洗 | 做好安全防护，用铲刀将内部油垢铲除，用专用清洗剂喷涂，钢丝球刷干净，再用高压枪冲洗，抹布擦干 | **12米** | **元** | **元** |
| **4** | 二楼蒸饭区油烟机罩深度清洗 | 做好安全防护，用铲刀将内部油垢铲除，用专用清洗剂喷涂，钢丝球刷干净，再用高压枪冲洗，抹布擦干 | **9米** | **元** | **元** |
| **5** | 风机深度清洗 | 做好安全防护，用铲刀将内部油垢铲除，用专用清洗剂喷涂，钢丝球刷干净，再用高压枪冲洗，抹布擦干 | **3个** | **元** | **元** |
| **6** | 净化器深度清洗 | 做好安全防护，用铲刀将内部油垢铲除，用专用清洗剂喷涂，钢丝球刷干净，再用高压枪冲洗，抹布擦干 | **3个** | **元** | **元** |
| **7** | 烟管清洗 | 高压枪对烟管内壁喷涂药水，溶解之后，再用清洗机用清水喷洗干净 | **30米** | **元** | **元** |
| **8** | 吊顶烟管漏油补漏 | 切开检修口，清洗管道内部干净，打好防水胶 | **15米** | **元** | **元** |